****钢铁企业超低排放指标限值****

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：毫克/立方米

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****生产工序**** | ****生产设施**** | ****基准含氧量（%）**** | ****污染物项目**** |
| ****颗粒物**** | ****二氧化硫**** | ****氮氧化物**** |
| 烧结（球团） | 烧结机机头球团竖炉 | 16 | 10 | 35 | 50 |
| 链篦机回转窑带式球团焙烧机 | 18 | 10 | 35 | 50 |
| 烧结机机尾其他生产设备 | — | 10 | — | — |
| 炼焦 | 焦炉烟囱 | 8 | 10 | 30 | 150 |
| 装煤、推焦 | — | 10 |  | — |
| 干法熄焦 | — | 10 | 50 | — |
| 炼铁 | 热风炉 | — | 10 | 50 | 200 |
| 高炉出铁场、高炉矿槽 | — | 10 | — | — |
| 炼钢 | 铁水预处理、转炉（二次烟气）、电炉、石灰窑、白云石窑 | — | 10 | — | — |
| 轧钢 | 热处理炉 | 8 | 10 | 50 | 200 |
| 自备电厂 | 燃气锅炉 | 3 | 5 | 35 | 50 |
| 燃煤锅炉 | 6 | 10 | 35 | 50 |
| 燃气轮机组 | 15 | 5 | 35 | 50 |
| 燃油锅炉 | 3 | 10 | 35 | 50 |

**注：表中未作规定的生产设施污染物排放限值按国家、地方排放标准或其他相关规定执行。**